R05 FIRST LADY - AUTOMATIQUE

TITAN – LÜNETTE MIT DIAMANTEN BESETZT

R05.AD01.T5.FL001

GEHÄUSE: Titan mit 124 Diamanten besetzt

ABMESSUNGEN: ø 42 mm - H. 12 mm

WASSERDICHT BIS: 5 ATM

INDEXE: rhodiniert, grüne

Superluminova-Beschichtung

ZEIGER: rhodiniert, grüne

Superluminova-Beschichtung

ZIFFERBLATT: Mechanisches Revelation System® ,

patentiertes mechanisches Zifferblatt, bei Vierteldrehung

der Lünette bewegt sich Glücksbringer zur Seite

und gibt Blick auf das Datumsfenster frei.

ARMBAND: Weißes Kautschukarmband.

SCHLIESSE: Dornschließe aus Edelstahl.

SCHMUCKBOX: Reisebox, Außenseite: schwarz, lederartig PU, Innenfutter: grau velourslederartig

***Text under the pictures***

geschlossen - offen

­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

WERK: AD01 - Automatik - Datum – von Hand finissierter Rotor

GANGRESERVE: 42 Stunden

ABMESSUNGEN: ø 25,60 mm - H. 3,60 mm

RUBINE: 21

SCHWINGUNGEN/STUNDE: 28.800

***Text under the pictures***

Gehäuseboden aus Saphirglas